**FXUA**

Type cassette apparente à 4 voies de soufflage **FXUA** de marque DAIKIN, avec pompe de relevage des condensats intégrée.
Elles seront équipées de volets motorisés indépendants afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes et nécessiteront une hauteur minimum sous faux plafond de 2,50m.

Elles seront équipées d'une télécommande à fil.

En option, il sera possible d’intégrer une carte Wi-Fi permettant un contrôle vocal de l’unité via Alexa ou Google Home.

L’unité comportera de base des équipements de sécurité comme un détecteur de fuite de fluide frigorigène (R32) raccordé à une alarme sonore et visuelle de la télécommande filaire (technologie Shîrudo). Un contact d’alarme externe pourra être disponible en option, dans le cas où une fuite est détecté au niveau de l’unité.



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modèle** | **P. Frigo (kW)** | **P. Calo (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore dB(A)** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXUA 50 | 5,6 | 6,3 | 198 x 950 x 950 | 27 | 33 / 35 / 37 | 780 / 870 / 1020 |  |
| FXUA 71 | 8,0 | 9,0 | 198 x 950 x 950 | 27 | 36 / 38 / 40 | 960 / 1110 / 1350 |  |
| FXUA 100 | 11,2 | 12,5 | 198 x 950 x 950 | 28 | 40 / 44 / 47 | 1260 / 1530 / 1860 |  |