**FXAQ**

Type mural **FXAQ** de marque DAIKIN, installée sur des parois verticales (murs ou cloisons) en partie haute. La reprise se fera en façade et le soufflage par le bas par volet motorisé. Le ventilateur sera de type à courant transversal permettant d'obtenir un niveau sonore réduit. L'écoulement des condensats sera de type gravitaire ou réalisé avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou à fil.

Une image contenant électroménager, Électroménager, climatiseur

Description générée automatiquement

|  |
| --- |
|  |
| **Modèle** | **P. Frigo nominale (kW)** | **P. Calo nominale (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore (dB(A))** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXAQ 15 | 1,7 | 1,9 | 290 x 795 x 238 | 11 | 29 / 34 | 270 / 420 |  |
| FXAQ 20 | 2,2 | 2,5 | 290 x 795 x 238 | 11 | 29 / 35 | 270 / 450 |  |
| FXAQ 25 | 2,8 | 3,2 | 290 x 795 x 238 | 11 | 29 / 36 | 300 / 480 |  |
| FXAQ 32 | 3,6 | 4,0 | 290 x 795 x 238 | 11 | 29 / 37 | 330 / 510 |  |
| FXAQ 40 | 4,5 | 5,0 | 290 x 1050 x 238 | 14 | 34 / 39 | 540 / 720 |  |
| FXAQ 50 | 5,6 | 6,3 | 290 x 1050 x 238 | 14 | 36 / 42 | 720 / 900 |  |
| FXAQ 63 | 7,1 | 8 | 290 x 1050 x 238 | 14 | 39 / 46 | 840 / 1140 |  |