**FXUQ**

Type cassette apparente à 4 voies de soufflage **FXUQ** de marque DAIKIN, avec pompe de relevage des condensats intégrée.
Elles seront équipées de volets motorisés indépendants afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes et nécessiteront une hauteur minimum sous faux plafond de 2,50m.

Elles pourront être pilotées par une télécommande infrarouge ou à fil.



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modèle** | **P. Frigo nominale (kW)** | **P. Calo nominale (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore (dB(A))** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXUQ 71 | 8,0 | 9,0 | 198 x 950 x 950 | 26 | 36 / 38 / 40 | 960 / 1170 / 1350 |   |
| FXUQ 100 | 11,2 | 12,5 | 198 x 950 x 950 | 27 | 40 / 44 / 47 | 1260 / 1560 / 1860 |   |