**FXNQ**

Type console non carrossée **FXNQ** de marque DAIKIN, installées en allège et habillées par des menuiseries conformément à la décoration prévue.
Le soufflage s'effectuera par le dessus et la reprise par le dessous. En outre, la pression statique disponible permettra de gainer l'unité au soufflage.
L'évacuation des condensats pourra être gravitaire ou réalisée avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou à fil.



|  |
| --- |
|  |
| **Modèle** | **P. Frigo nominale (kW)** | **P. Calo nominale (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore (dB(A))** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXNQ 20 | 2,2 | 2,5 | 620 x 750 x 200 | 23,5 | 27 / 28,5 / 30 | 384 / 432 / 480 |   |
| FXNQ 25 | 2,8 | 3,2 | 620 x 750 x 200 | 23,5 | 27 / 28,5 / 30 | 384 / 432 / 480 |   |
| FXNQ 32 | 3,6 | 4 | 620 x 750 x 200 | 23,5 | 27 / 28,5 / 30 | 384 / 432 / 480 |   |
| FXNQ 40 | 4,5 | 5 | 620 x 950 x 200 | 27,5 | 28 / 30 / 32 | 510 / 570 / 630 |   |
| FXNQ 50 | 5,6 | 6,3 | 620 x 950 x 200 | 27,5 | 29 / 31 / 33 | 600 / 660 / 750 |   |
| FXNQ 63 | 7,1 | 8 | 620 x 1150 x 200 | 32 | 32 / 33 / 35 | 780 / 870 / 990 |  |