**FXLQ**

Type console carrossée **FXLQ** de marque DAIKIN, installées en allège. Le soufflage s'effectuera par le dessus et la reprise par le dessous. L'évacuation des condensats pourra être gravitaire ou réalisée avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou à fil.



|  |
| --- |
|  |
| **Modèle** | **P. Frigo nominale (kW)** | **P. Calo nominale (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore (dB(A))** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXLQ 20 | 2,2 | 2,5 | 600 x 1000 x 232 | 27 | 32 / 35 | 360 / 420 |   |
| FXLQ 25 | 2,8 | 3,2 | 600 x 1000 x 232 | 27 | 32 / 35 | 360 / 420 |   |
| FXLQ 32 | 3,6 | 4 | 600 x 1140 x 232 | 32 | 32 / 35 | 360 / 480 |   |
| FXLQ 40 | 4,5 | 5 | 600 x 1140 x 232 | 32 | 33 / 38 | 510 / 660 |   |
| FXLQ 50 | 5,6 | 6,3 | 600 x 1420 x 232 | 38 | 34 / 39 | 660 / 840 |   |
| FXLQ 63 | 7,1 | 8 | 600 x 1420 x 232 | 38 | 35 / 40 | 720 / 960 |  |