**FXCQ**

Type cassette encastrable à 2 voies de soufflage **FXCQ** de marque DAIKIN.  
Elles seront équipées en standard d'une pompe de relevage des condensats.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou à fil.

Une image contenant Électroménager, électroménager, conception, hotte

Description générée automatiquement

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modèle** | **P. Frigo nominale (kW)** | **P. Calo nominale (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Dimensions façade HxLxl (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore (dB(A))** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXCQ 20 | 2,2 | 2,5 | 305 x 775 x 620 | 55 x 1070 x 700 | 19 | 28 / 30 / 32 | 450 / 540 / 630 |  |
| FXCQ 25 | 2,8 | 3,2 | 305 x 775 x 620 | 55 x 1070 x 700 | 19 | 29 / 31 / 34 | 480 / 570 / 690 |  |
| FXCQ 32 | 3,6 | 4 | 305 x 775 x 620 | 55 x 1070 x 700 | 19 | 30 / 32 / 34 | 480 / 570 / 690 |  |
| FXCQ 40 | 4,5 | 5 | 305 x 775 x 620 | 55 x 1070 x 700 | 19 | 31 / 33 / 36 | 510 / 630 / 720 |  |
| FXCQ 50 | 5,6 | 6,3 | 305 x 990 x 620 | 55 x 1285 x 700 | 22 | 31 / 35 / 37 | 630 / 780 / 900 |  |
| FXCQ 63 | 7,1 | 8 | 305 x 990 x 620 | 55 x 1285 x 700 | 25 | 32 / 37 / 39 | 690 / 840 / 960 |  |
| FXCQ 80 | 5,6 | 6,3 | 305 x 1445 x 620 | 55 x 1740 x 700 | 33 | 33 / 38 / 42 | 1110 / 1350 / 1560 |  |