**FXMQ**

Type gainable **FXMQ** de marque DAIKIN encastrée en faux plafond, à forte pression disponible, conçue pour les grands volumes. Le ventilateur sera de type DC Inverter permettant d'accroître l'efficacité et de réduire les consommations d'énergie.  
L'écoulement des condensats sera de type gravitaire ou réalisé avec une pompe fournie par l'installateur.

Elles seront équipées d'une télécommande infrarouge ou à fil.

Une image contenant Électroménager, imprimante

Description générée automatiquement

|  |
| --- |
|  |
| **Modèle** | **P. Frigo nominale (kW)** | **P. Calo nominale (kW)** | **Dimensions HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore (dB(A))** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXMQ 200 | 22,4 | 25 | 470 x 1380 x 1100 | 137 | 45 / 48 | 3000 / 3480 |  |
| FXMQ 250 | 28 | 31,5 | 470 x 1380 x 1100 | 137 | 45 / 48 | 3720 / 4320 |  |