**FXKQ**

Type cassette encastrable à 1 voie de soufflage, type Corner, **FXKQ** de marque DAIKIN.

L'unité disposera d’un volet de soufflage motorisé avec balayage possible de 0 à 70° pour une diffusion d’air

optimale avec une meilleure répartition de la température.

Elle pourra être pilotée par une télécommande à fil ou infrarouge et sera équipée en standard d'une pompe de relevage des condensats.

**Une image contenant électroménager

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modèle** | **P. Frigo (kW)** | **P. Calo (kW)** | **Dimensions Unité HxLxP (mm)** | **Dimensions Façade HxLxP (mm)** | **Poids (kg)** | **Niveau Pression Sonore dB(A)** | **Débit d’air (m3/h)** | **Qté** |
| FXKQ 20 | 2,2 | 2,5 | 200 x 840 x 470 | 80 x 950 x 550 | 18 | 22,5 / 27,5 / 32 | 300 / 378 / 450 |  |
| FXKQ 25 | 2,8 | 3,2 | 200 x 840 x 470 | 80 x 950 x 550 | 18 | 22,5 / 27,5 / 32 | 300 / 378 / 450 |  |
| FXKQ 32 | 3,6 | 4,0 | 200 x 840 x 470 | 80 x 950 x 550 | 19 | 31,5 / 34 / 37 | 456 / 510 / 564 |  |
| FXKQ 40 | 4,5 | 5,0 | 200 x 1240 x 470 | 80 x 1350 x 550 | 24 | 31,5 / 34,5 / 38,5 | 684 / 756 / 864 |  |
| FXKQ 50 | 5,6 | 6,3 | 200 x 1240 x 470 | 80 x 1350 x 550 | 24 | 38 / 42 / 50,5 | 756 / 864 / 1056 |  |
| FXKQ 63 | 7,1 | 8,0 | 200 x 1240 x 470 | 80 x 1350 x 550 | 24 | 43,5 / 48,5 / 53 | 864 / 1056 / 1290 |  |